**CLONADOR V Blanco**

****

1. PRENDER: la luz debe estar en 125. Apretar botón “1” hasta que la luz este en 125
2. LEER llavero del cliente (ponerlo en la parte superior trasera y luego apretar botón 2)
3. “3” Clonar llavero. En la misma posición colorar un llavero virgen y luego apretar el boton3

NOTA: el equipo se apaga solo.