SG 1500

* Resset Hard

A

* + Apagar

B

* + Prender
  + Luego 1º Beep
  + Jumper A
  + Pasar A - B - N
  + Jumper B
  + Pasar S