SG 1500

* Resset Hard

A

* + Apagar

B

* + Prender
	+ Luego 1º Beep
	+ Jumper A
	+ Pasar A - B - N
	+ Jumper B
	+ Pasar S